招标公告
[bookmark: _GoBack]本招标项目柞水县人民医院门诊医技楼综合项目已具备招标条件，现对客梯设备采购及安装进行公开招标。
1、工程概况：该项目为框架结构，总面积约21693.81㎡；其中：地上15547.79㎡，地下6052.52㎡。
2、工程地点：柞水县人民医院院内；  
3、招标数量：      
3.1拟招标规格数量（适用于物资、机械的采购和租赁）：/                           
3.2拟招标规格数量（适用于劳务、专业分包）：
	序号
	名称
	规格型号(mm)
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	E01污梯
	载重1600kg，速度1.75m/s，通过层数1-11层，停站层数11层，提升高度42.3m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力

	污物电梯

	2
	E02客梯
	载重1350kg，速度1.75m/s，通过层数1-11层，停站层数11层，提升高度42.3m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	无障碍
乘客电梯
（病床梯）

	3
	E03客梯/无障碍梯
	载重2000kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	乘客电梯
（病床梯）

	4
	E04客梯/无障碍梯
	载重2000kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	无障碍
乘客电梯
（病床梯）

	5
	E05客梯/无障碍梯
	载重2000kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	乘客电梯
（病床梯）

	6
	E06消防梯/医务人员梯
	载重1150kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	消防兼医务人员电梯

	7
	E07客梯/无障碍梯
	载重1150kg，速度1.0m/s，通过层数1-2层，停站层数2层，提升高度5.4m
	部
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	贯通门、观光梯


	8
	F1-a（D-E、4-5轴间1# 扶梯）
	广义梯级宽度1183mm,提升高度5400mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h，抵达楼层1-2F
	台
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃

	9
	F1-b（D-E、4-5轴间1# 扶梯）
	广义梯级宽度1183mm,提升高度5400mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层1-2F
	台
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃

	10
	F2-a（B-D、2-3轴间2#扶梯)
	广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层2-3F
	台
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃

	11
	F2-b（B-D、2-3轴间2#扶梯)
	广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层2-3F
	台
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃

	12
	F3-a（B-D、2-3轴间2#扶梯)
	广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层3-4F
	台
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃

	13
	F3-b（B-D、2-3轴间2#扶梯)
	广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层3-4F
	台
	1.00
	OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力
	护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃



4、投标人资格要求：
4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核（网址：https://www..sjyunc.com)。
4.2企业法人营业执照；
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证；
4.6具备特种设备生产许可证。
5、招标文件的获取：
招标文件发放时间以平台为准，请留意平台信息或联系招标管理员王星18091791906；招标文件发放为陕建云采集采招标平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间：电话另行通知，投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点：陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、 标书费缴纳方式：资格预审通过后，各单位需缴纳标书费500.00元，领招标文件前，以公对公/现金形式向招标人项目所隶属的财务部缴纳。
未按时交纳标书费的单位，招标人将拒绝其参与投标。
9、本工程为分包招标，我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式： 招标人：柞水县人民医院门诊医技楼综合项目
地址：柞水县人民医院院内
联系人：王星
联系电话：18091791906         
                               陕西建工集团股份有限公司工程三部 
                          柞水县人民医院门诊医技楼综合项目经理部                                     
                                                 2026年3月6日
