招标公告

本招标项目田园里工程施工总承包工程已具备招标条件，现对混凝土采购进行公开招标。

1、工程概况：工程位于云南省德宏州芒市风平镇纵向十号路，东侧为田园大道，西侧在纵向九号路，北侧为纵向三号路。本项目包括住宅区、商业，分别建为9栋3F/1D合院，5栋7+1F/1D、6+1F/1D洋房，2栋3F联排别墅，6栋17F/2D高层，1栋11F/1D高层。本工程项目规划用地面积：51251.84平方米，建筑基底面积：35937.75平方米，总建筑面积：122328.80平方米。框架剪力墙结构，9栋3F/1D合院，建筑高度12.5m，5栋7+1F/1D、6+1F/1D洋房，建筑高度：22.2m~25.2m，2栋3F联排别墅，建筑高度9.7m，5栋17F/2D高层，2栋11F/1D高层。52.5m~35.33m。

3、招标数量：

3.1拟招标规格数量（适用于物资、机械的采购和租赁）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 货物  名称 | 规格  型号 | 单  位 | 计划  数量 |
|  | 安全密目网 | 1.8x6 | 张 | 3200 |
|  | 安全网白网 | 1\*6 | 张 | 2000 |
|  | 止水钢板 | 30cm\*3mm | m | 880 |
|  | 橡胶止水带 |  | m | 200 |
|  | 108胶 |  | kg | 200 |
|  | 钢丝绳 | 18mm | m | 300 |
|  | 钢丝卡 | 18mm | 个 | 200 |
|  | 圆铁片 |  | 件 | 26 |
|  | 钢排钉 | ST-18 | 盒 | 20 |
|  | 纤维素 |  | 袋 | 40 |
|  | 大西洋焊条 | 3.2mm | 包 | 12 |
|  | 编织袋 | 50x80 | 只 | 3000 |
|  | 扣件螺栓 | 12x70 | 个 | 10000 |
|  | 镀锌角铁 | 40x6 | 根 | 50 |
|  | 镀锌角铁 | 30x6 | 根 | 50 |
|  | 挤塑板 | 1.8x0.6x0.05 | m³ | 100 |
|  | 扁头钢丝绳 | 16mmx6M | 根 | 6 |
|  | 膨胀螺丝 | 18x160 | 颗 | 130 |
|  | 扣件螺帽 | 12mm | 个 | 10000 |
|  | 除锈剂 |  | kg | 200 |
|  | 稀释剂 | 8kg | 桶 | 35 |
|  | 绿色遮阴网 |  | 卷 | 100 |
|  | 保温钉 |  | 袋 | 50 |
|  | 塑壳断路器 | 160A | 个 | 20 |
|  | 漏电空开 | 2Px63A | 个 | 20 |
|  | 漏电空开 | 3Px63A | 个 | 20 |
|  | 空开 | 4x100A | 个 | 20 |
|  | 塑壳断路器 | 250A | 个 | 20 |
|  | 砂浆精 | 50kg | 桶 | 50 |
|  | 彩条布 | 6x15 | 张 | 40 |
|  | 绿色防雨布 | 6x8 | 张 | 41 |
|  | 电焊机 |  | 台 | 2 |
|  | 五指热缩套 | 10mm-240mm | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 16mm² | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 25mm² | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 35mm² | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 50mm² | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 70mm² | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 120mm² | 个 | 50 |
|  | 铝鼻子 | 185mm² | 个 | 50 |
|  | 铜鼻子 | 35mm² | 个 | 50 |
|  | 铜连接管 | 35mm² | 个 | 50 |
|  | 铝连接管 | 185mm² | 个 | 50 |
|  | 铝连接管 | 120mm² | 个 | 50 |
|  | PVC管 | DN50 | m | 200 |
|  | PE管（直） | 32 | m | 350 |
|  | 假草坪 | 2\*25 | 卷 | 10 |
|  | 界面剂 | 20公斤/袋 | 袋 | 100 |
|  | LED灯带 |  | m | 2000 |
|  | 防水阻燃胶带 |  | 卷 | 40 |
|  | 污水泵 | 1.5kw-50mm | 台 | 5 |
|  | 污水泵 | 2.2kw-80mm | 台 | 6 |
|  | 污水泵 | 5.5kw-100mm | 台 | 4 |
|  | 污水泵 | 7.5kw-100mm | 台 | 5 |
|  | 消防水带 | DN100 | 卷 | 41 |
|  | PCV-U双壁波纹管 | DN200 | 根 | 24 |
|  | 铸铁篦子 | 350\*500\*30 | 块 | 100 |
|  | 胶粉 |  | 箱 | 47 |
|  | U型丝 | φ20 | 套 | 50 |
|  | 油漆 | 8kg | 桶 | 50 |
|  | 橡套电缆线 | 2x2.5 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x2.5 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x4 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x2.5+1x1.5 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x4+1x2.5 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x2.5+2x1.5 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x4+2x2.5 | 卷 | 5 |
|  | 橡套电缆线 | 3x6+2x4 | 卷 | 5 |

3.2拟招标规格数量（适用于劳务、专业分包）：/

4、投标人资格要求：

4.1投标单位必须在陕建云彩集采招标平台注册并通过审核（网址：[https://tb.sjyunc.com）。](http://sjtb.gldcg.com)。)

4.2企业法人营业执照；

4.3开户许可证;

4.4近一年度财务报表;

4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证；

5、招标文件的获取：

招标文件发放时间以平台为准，请留意平台信息；招标文件发放为劳务分包交易采购平台。

6、投标文件递交截止时间和开标时间：电话另行通知，投标文件应予投标截止日前完成网投。

7、开标地点：劳务分包交易采购平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。

8、在领取招标文件前，必须缴纳标书费300元。

缴纳的形式：现金、转账或电汇

开户银行： 中国建设银行西安莲湖路支行

帐 号：61050171110000001180

收款单位：陕西建工集团股份有限公司

转账事由： 田园里项目零星材料采购标书费

注：以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。

9、本工程为分包招标，我公司不接受以联合体投标的形式。

10、 联系方式：公开招标

招标人：田园里工程施工总承包工程

地址：云南省德宏州芒市风平镇

联系人：王星

联系电话：18091791906

陕西建工集团股份有限公司工程三部

田园里工程施工总承包工程项目经理部

2025年6月30日